АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___29.11.2022_____№ _1692_

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов общества с ограниченной ответственностью «Кармановское ЖЭУ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов                                общества с ограниченной ответственностью «Кармановское ЖЭУ» (прилагается).
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Кармановское ЖЭУ»:
2.1. Осуществлять контроль за наличием оснований для корректировки нормативов состава сточных вод, установленных настоящим постановлением.
2.2. Предоставлять в Администрацию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в установленные действующим законодательством сроки расчетные нормативы состава сточных вод для их утверждения.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		                       П. В. Хомайко

				Приложение 
				к постановлению
			Администрации 
			муниципального образования
«Гагаринский район»
			Смоленской области
от ___29.11.2022___№ _1692_

Нормативы состава сточных вод для абонентов общества с ограниченной ответственностью «Кармановское ЖЭУ»

№ п/п	Наименование  нормируемого вещества	Единица измерения	Величина	
				
1	Реакция среды (pH)	Ед.	6,0-9,0	
2	Температура	°C	+40	
3	Минерализация (плотный остаток)	мг/дм3	3000	
4	Жиры (растворенные и эмульгированные)	мг/дм3	50	
5	Нефтепродукты	мг/дм3	10	
6	Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС)	мг/дм3	20	
7	Сульфиды (S-H2S+S2-)
	мг/дм3	1,5	
8	Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см	-	11	
9	Хлор и хлорамины	мг/дм3	5,0	
10	Индекс токсичности	Ед.	50	
11	Соотношение ХПК:БПК5	-	2,5*	
12	Взвешенные вещества	мг/дм3	300	
13	БПК5	мг/дм3	300	
14	ХПК	мг/дм3	500	
15	Азот (сумма азота органического и азота аммонийного)	мг/дм3	50	
16	Фосфор общий (PO4)	мг/дм3	12	
17	СПАВ анионные	мг/дм3	10	
18	Фенолы (сумма)	мг/дм3	0,25	
19	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	300	
20	Хлориды (Cl)	мг/дм3	1000	
21	Алюминий (Al)	мг/дм3	3	
22	Железо (Fe)	мг/дм3	3	
23	Марганец (Mn)	мг/дм3	1	
24	Медь (Cu)	мг/дм3	0,5	
25	Цинк (Zn)	мг/дм3	1,0	
26	Хром общий (Cr(III)+Cr(VI))	мг/дм3	0.5	
27	Хром Cr(VI))	мг/дм3	0.05	
28	Никель (Ni)	мг/дм3	0,25	
29	Кадмий (Cd)	мг/дм3	0,015	
30	Свинец (Pb)	мг/дм3	0,25	
31	Мышьяк (As)	мг/дм3	0,01	
32	Ртуть (Hg)	мг/дм3	0,005	
33	Стронций	мг/дм3	2,0	
		
* Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм 3.