АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __11.09.2024___№_1407_ 

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
МУП «Горводоканал» на реконструкцию водоснабжения и водоотведения г. Гагарин на 2025-2027 годы		

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановление Правительства Российской Федерации                         от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Схемы водоснабжения и водоотведения города Гагарин Смоленской области, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                         от 25.08.2017 №1249, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения г. Гагарин Смоленской области                             на 2025 - 2027 годы (далее - Инвестиционная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (И. А. Толпыгина). 

Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                               В. В. Грунин

Исполнитель:                                                                                             Разослать:
            
______________ И. А. Толпыгина                                                           сайт, прокуратура,
3-50-33 (меридиан)                                                                                    Управление СиЖКХ- 1 экз,
«____»_________ 2024 г.                                                                           Горводоканал

Визы:

Проклин С. А.   _________________ «____» _____________2024 г. 

Майоров А. В.   _________________ «____» _____________2024 г.

Тюрина О. С.     _________________ «____» _____________2024 г.

Белова М. А.      _________________ «____» _____________2024 г.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального образования 
                                                                                 «Гагаринский район» 
                                                                                 Смоленской области
от __11.09.2024___№_1407_ 

Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного
предприятия «Горводоканал» на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения  г. Гагарин Смоленской области на  2025 - 2027 годы
 
	1.Техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия   «Горводоканал» на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения  г. Гагарин Смоленской области период с 2025 по 2027 годы (далее – Техническое задание) разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона                        от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,   Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Схемы водоснабжения и водоотведения города Гагарин Смоленской,утвержденной постановлением Администрации Муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                              от 25.08.2017 №1249.
2.Целью разработки инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» на модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения  г.Гагарин Смоленской области период с 2025 по 2027 годы (далее – Техническое задание) является обновление основных средств  для безаварийной работы предприятия. 
3.	Задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются: 
1)	обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции, модернизации системы водоснабжения и водоотведения;  
2)	достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения. 
4.	Инвестиционная программа должна удовлетворять требованиям, предусмотренным действующим законодательством, с учѐтом установленных настоящим Техническим заданием показателей и мероприятий по их достижению, а также с учѐтом необходимости обеспечения подключаемых объектов и нагрузок, указанных в настоящем Техническом задании. 
5.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения: 
N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей на период действия инвестиционной программы	
			2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	
1.	Водоснабжение	
1.1.	Показатели качества питьевой воды	
1.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7	7	7	
1.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	9	9	9	
1.2.	Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения	
1.2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,4	0,4	0,4	
1.3.	Показатели энергетической эффективности	
1.3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,55	13,55	13,55	
1.3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	1,15	1,15	1,15	
1.3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м	0,16	0,16	0,16	
2.	Водоотведение	
2.1.	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения	
2.1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./ км	0	0	0	
2.2.	Показатель качества очистки	
2.2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	
2.2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	100	100	
2.2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,6	0,6	0,6	
2.3.	Показатели энергетической эффективности	
2.3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,32	0,32	0,32	

6.	Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий: 
РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Базовое значение
01.01.2024	Значение по годам реализации инвестиционной программы	
				2025	2026	2027	
	В сфере водоснабжения 	
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7	7	7	7	
	динамика						
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	9	9	9	9	
	динамика						
3	Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,4	0,4	0,4	0,4	
	динамика						
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14	13,55	13,55	13,55	
	динамика						
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, в расчете на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	1,13	1,15	1,15	1,15	
	динамика						
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб. м	0,16	0,16	0,16	0,16	
	Динамика						
7.	Износ объектов системы централизованного водоснабжения,
в том числе:						
7.1.	без учета реализации мероприятий инвестиционной программы	%	52,85	56,14	59,43	62,72	
7.2.	с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы	%		52,6	55,81	59,01	
	Динамика			-3,54	-3,62	-3,71	
8.	Увеличение выручки организации от реализации мероприятий	тыс. руб.	-	-	-	-	
9.	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы	тыс. руб.		8644,8	0	0	
	В сфере водоотведения	
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	
	динамика						
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	
	динамика						
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	100	100	100	
	динамика						
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,69	0,6	0,6	0,6	
	динамика						
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб. м	0,47	0,32	0,32	0,32	
	динамика						
6.	Износ объектов системы централизованного водоотведения,
в том числе:						
6.1.	без учета реализации мероприятий инвестиционной программы	%	68,89	72,84	76,79	80,74	
6.2.	с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы	%		63,66	67,36	71,07	
	Динамика			-9,18	-9,43	9,67	
7.	Увеличение выручки организации от реализации мероприятий	тыс. руб.	-	-	-	-	
8.	Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы	тыс. руб.		5387,79	0	0	
7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и   реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения с  указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в  результате реализации таких мероприятий 

Износ объектов системы централизованного водоснабжения	Значение показателя на 01.01.2024	Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы	
		2025	2026	2027	
В сфере водоснабжения	
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, %	52,85	56,14	59,43	62,72	
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, %		52,6	55,81	59,01	
Отклонение		-3,54	-3,62	-3,71	
В сфере водоотведения	
без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, %	68,89	72,84	76,79	80,74	
с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, %		63,66	67,36	71,07	
Отклонение		-9,18	-9,43	9,67	

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Гагарин к 2027 году на 3,71% по водоснабжению и на 9,67% по водоотведению.

8.  Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций:

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, не предусмотрены.

9. В инвестиционной программе должны быть конкретизированы мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, направленные на достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. 

10.Финансовые источники реализации инвестиционной программы: 
-собственные средства предприятия (в т.ч. амортизационные отчисления и нормативная прибыль).
 
 11. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения  и водоотведения для обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения города Гагарин: 
№ 
п/п 	Наименование объекта 	Адрес (местоположение) объекта 	Основные характеристики мероприятий 	Срок реализации 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1 	Реконструкция участка магистрального водовода Столбовского водозабора от ул.Станкевича до Водозабора (д.400 мм   858,8 м/п)	Г.Гагарин, Смоленская область, ул.Станкевича-Столбовский водозабор	Реконструкция  	2025	
2 	Реконструкция напорного коллектора (вынос  с территории завода ОАО «Динамик») (д.160мм 1090,8 м/п)	г.Гагарин, КНС №3 	Реконструкция  	2025