АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __03.09.2025__№_1707_

О назначении общественных обсуждений проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области

	В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 10.06.2024 № 125-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, путем объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального округа, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального округа», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области», утвержденным решением Гагаринской окружной Думы от 24.10.2024 № 21, Уставом муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской окружной Думы от 16.12.2024 № 55, заключением постоянно действующей комиссии по землепользованию и застройки на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области от 20.06.2025 № 1, в целях определения назначения территории Кармановского сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, рационального и эффективного использования земельных участков Администрация муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, предусматривающему:
- изменение зоны Ж1, зоны застройки индивидуальными жилыми домами, на зону СОД, зону смешанной и общественно-деловой застройки, для земельных участков с кадастровыми номерами: 67:03:0030101:4927, 67:03:0030101:1096, 67:03:0030101:4928, 67:03:0030101:1095, 67:03:0030101:1108, 67:03:0030101:730, 67:03:0030101:1105, 67:03:0030101:1087, 67:03:0030101:1133, 67:03:0030101:726, 67:03:0030101:1099, 67:03:0030101:734, 67:03:0030101:1104, 67:03:0030101:735, 67:03:0030101:5939, 67:03:0030101:1098, 67:03:0030101:5938, 67:03:0030101:5937, 67:03:0030101:1128, 67:03:0030101:1085, 67:03:0030101:6192, 67:03:0030101:1077, 67:03:0030101:1076, 67:03:0030101:6191, 67:03:0030101:6190, 67:03:0030101:446, 67:03:0030101:1070, 67:03:0030101:445, 67:03:0030101:1069, 67:03:0030101:442, 67:03:0030101:444, 67:03:0030101:1140, 67:03:0030101:443, 67:03:0030101:1101, 67:03:0030101:727, 67:03:0030101:2194, 67:03:0030101:2193, 67:03:0030101:6418, 67:03:0030101:447, 67:03:0030101:2215, 67:03:0030101:482, 67:03:0030101:1036, 67:03:0030101:490, 67:03:0030101:2195, 67:03:0030101:6421, 67:03:0030101:1110, 67:03:0030101:6420, 67:03:0030101:6419, 67:03:0030101:1111, 67:03:0030101:500, 67:03:0030101:1034, 67:03:0030101:1033, 67:03:0030101:1065, 67:03:0030101:1062, 67:03:0030101:1157, 67:03:0030101:481, 67:03:0030101:723, 67:03:0030101:6258, 67:03:0030101:2218, 67:03:0030101:1058, 67:03:0030101:1059, 67:03:0030101:1060, 67:03:0030101:722, 67:03:0030101:1027, 67:03:0030101:1064, 67:03:0030101:1066, 67:03:0030101:1068, 67:03:0030101:483, 67:03:0030101:488, 67:03:0030101:1067, 67:03:0030101:489, 67:03:0030101:1026, 67:03:0030101:486, 67:03:0030101:487, 67:03:0030101:498, 67:03:0030101:2213, 67:03:0030101:1025, 67:03:0030101:1156, 67:03:0030101:2214, 67:03:0030101:1056, 67:03:0030101:1054, 67:03:0030101:1055, 67:03:0030101:1053, 67:03:0030101:1052, 67:03:0030101:5920, 67:03:0030101:1037, 67:03:0030101:6206, 67:03:0030101:1051, 67:03:0030101:1038, 67:03:0030101:1039, 67:03:0030101:1050, 67:03:0030101:1049, 67:03:0030101:1041, 67:03:0030101:1040, 67:03:0030101:6205, 67:03:0030101:5980, 67:03:0030101:1057, 67:03:0030101:484, 67:03:0030101:1023, 67:03:0030101:1024, 67:03:0030101:1028, 67:03:0030101:1021, 67:03:0030101:1022, 67:03:0030101:1152, 67:03:0030101:6242, 67:03:0030101:1031, 67:03:0030101:1030, 67:03:0030101:6241, 67:03:0030101:2219, 67:03:0030101:2212, 67:03:0030101:485, 67:03:0030101:6256, 67:03:0030101:6514, 67:03:0030101:6254, 67:03:0030101:6515, 67:03:0030101:2217, в д. Выродово;
- изменение зоны Ж1, зоны застройки индивидуальными жилыми домами, на зону СОД, зону смешанной и общественно-деловой застройки, для земельных участков с кадастровыми номерами: 67:03:0030101:649, 67:03:0030101:2245, 67:03:0030101:653, 67:03:0030101:658, 67:03:0030101:6223, 67:03:0030101:6219, 67:03:0030101:6220, 67:03:0030101:6221, 67:03:0030101:2254, 67:03:0030101:6222, 67:03:0030101:2265, 67:03:0030101:2263, 67:03:0030101:2250, 67:03:0030101:2241, 67:03:0030101:2255; в д. Королево, 67:03:0030101:455, 67:03:0030101:1159 в                      д. Лебедки, 67:03:0030101:4925 в д. Выродово;
- изменение зоны сельскохозяйственных угодий на зону Сх2, производственную зону сельскохозяйственных предприятий, для земельного участка с кадастровым номером 67:03:0030101:6429 площадью 1 078 727 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, муниципальный район Гагаринский, сельское поселение Кармановское, в районе д. Ельня.
- изменение зоны сельскохозяйственных угодий зону Сх2, производственную зону сельскохозяйственных предприятий, для земельного участка с кадастровым номером 67:03:0030101:995, площадью 10 000 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенного по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Кармановское сельское поселение, тер. северо-восточнее д. Тетеревлево.
- изменения зоны Т1, зоны объектов автомобильного транспорта, на зону Ж2, зону застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей включая мансардный) для земельных участков с кадастровыми номерами 67:03:0750102:605 и 67:03:0750102:604 по адресу: Смоленская область Гагаринский муниципальный округ, с. Карманово, ул. Набережная.
- перевод земельных участков с кадастровыми номерами 67:03:0030101:6602, 67:03:0030101:6617, 67:03:0030101:6616 из состава земель лесного фонда в земли населенных пунктов, включение указанных земельных участков в границы д. Королево и установление зоны Ж1, зоны застройки индивидуальными жилыми домами, в целях обеспечения сотрудников (егерей) помещениями, пригодными для постоянного проживания.
2. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, предусматривающий:
- соответствие проекту внесения изменений в генеральный план Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области;
- приведение видов разрешенного использования земельных участков, установленных в правилах землепользования и застройки, в соответствие с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- установление следующих градостроительных регламентов территориальной зоны СОД, зоны смешанной и общественно-деловой застройки:
Отношение к главной функции	№№ пп	Виды разрешенного использования территории	Параметры застройки	
Основ-ные виды	1.	Для индивидуального жилищного строительства (код вида – 2.1)	1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*:
минимальная площадь участков – 400 кв. м;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
Отступ линии застройки от красной линии, проезда, улицы при новом строительстве:
 - не менее 5 м со стороны улиц;
- не менее 3 м со стороны проездов;
в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
-жилого дома – 3 м;
-открытой автостоянки –1 м;
-отдельно стоящего гаража – 3 м;
Минимальное расстояние от окон жилых помещений:
- до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке - 6 м; по 
противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;
- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке - 6 м;
- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка:
-до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек –     3 м
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарников – 1 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа
4.Максимальный процент застройки: 50%
5.Иные параметры:
5.1. Максимальная высота ограждения между соседними участками – не более         1,8 м
Ограждение между соседними участками может быть сетчатым, решетчатым. Ограждение между соседними участками должно быть прозрачным. 
5.2. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности.
5.2. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет:

- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 20 процентов; 
- территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40 процентов.	
	2.	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код вида – 2.2)		
	3.
	Блокированная жилая застройка -
(код вида – 2.3)	1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе):
минимальная площадь участков – 500 кв. м;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
Отступ линии застройки от красной линии, проезда, улицы при новом строительстве:
 - не менее 5 м со стороны улиц;
- не менее 3 м со стороны проездов;
в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
-жилого дома – 3 м;
-открытой автостоянки –1 м;
-отдельно стоящего гаража – 3 м;
Минимальное расстояние от окон жилых помещений:
- до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке - 6 м; по 
противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м;
- до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке - 6 м;
- до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям душа, бани и сауны - 12 м.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка:
-до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек –     3 м
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м;
- до стволов среднерослых деревьев – 2 м;
- до кустарников – 1 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа
4.Максимальный процент застройки: 70% 	
	4.	Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению
4.Максимальный процент застройки: 80%
	
	5.	Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1)		
	6.	Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2)		
	7.	Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м (код вида – 4.4)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров
4.Максимальный процент застройки: 65%
5. Иные параметры: 
5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;
5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей:
- для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади;
- для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование.
Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место	
	8.	Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа
4.Максимальный процент застройки: 80%
	
	9.	Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1)		
	10.	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2)		
	11.	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) (код вида – 3.4.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – 200 кв.м.;
максимальная площадь участков –                     15000 кв.м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	12.	Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров
4.Максимальный процент застройки: 65%
5. Иные параметры: 
5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;
5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест
Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место	
	13.	Дома социального обслуживания - размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами (код вида – 3.2.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	14.	Оказание услуг связи - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи (код вида – 3.2.3)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков –200 кв.м.;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению..
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	15.	Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (код вида – 3.3)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров
4.Максимальный процент застройки: 65%
5. Иные параметры: 
5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;
5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 18 на 30 м2 общей площади
Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место	
	16.	Дошкольное, начальное и среднее общее образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – 200 кв.м.;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	17.	Среднее и высшее профессиональное образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.2)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – 500 кв.м.;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	18.	Объекты культурно-досуговой деятельности - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев (код вида – 3.6.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – 400 кв.м.;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	19.	Парки культуры и отдыха - размещение парков культуры и отдыха (код вида – 3.6.2)		
	20.	Религиозное использование - размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 (код вида – 3.7)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	21.	Осуществление религиозных обрядов - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) (код вида – 3.7.1)		
	22.	Религиозное управление и образование - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) (код вида – 3.7.2)		
	23.	Государственное управление - 
размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги (код вида – 3.8.1)	

	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – 500 кв.м.;
максимальная площадь участков –                30000 кв.м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	24.	Амбулаторное ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных (код вида – 3.10.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – 200 кв.м.;
максимальная площадь участков –               15000 кв.м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров
4.Максимальный процент застройки: 65%	
	25.	Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – 500 кв.м.;
максимальная площадь участков –                30000 кв.м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	26.	Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (код вида – 4.3)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров
4.Максимальный процент застройки: 65%
5. Иные параметры: 
5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;
5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 45 на 50 торговых мест
Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать  25 м2 на одно машино-место	
	27.	Спорт - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
 (код вида – 5.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	28.	Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (код вида – 5.1.3)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – 200 кв.м.;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	29.	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) (код вида – 5.1.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	30.	Обеспечение занятий спортом в помещениях - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код вида – 5.1.2)		
	31.	Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (код вида – 5.1.3)		
	32.	Оборудованные площадки для занятий спортом - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) (код вида – 5.1.4)		
	33.	Водный спорт - размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) (код вида – 5.1.5)		
	34.	Авиационный спорт - размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) (код вида – 5.1.6)		
	35.	Спортивные базы - размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц (код вида – 5.1.7)		
	36.	Обслуживание жилой застройки - размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (код вида – 2.7)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа
4.Максимальный процент застройки: 60%	
	37.	Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 (код вида – 2.7.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 25 м2.;
максимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 40 м2.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
от границы со смежным земельным участком - 1м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; **
земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц).
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа
4.Максимальный процент застройки: не подлежит установлению	
	38.	Размещение гаражей для собственных нужд - размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации (код вида – 2.7.2)		
	39.	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	40.	Историко-культурная деятельность - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм (код вида – 9.3)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит установлению.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению
4.Максимальный процент застройки: не подлежит установлению	
	41.	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  - (код вида – 2.1.1)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков –                400 кв. м;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 4 надземных этажа
4.Максимальный процент застройки: 70%
5. Иные параметры: 
Количество мест для временного хранения автотранспорта, 0,8 машино-мест на 1 квартиру 
Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место	
	42.	Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц (код вида – 4.7)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров
4.Максимальный процент застройки: 80%
5. Иные параметры: 
5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;
5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей:
- для гостиниц высшего разряда – 27 на 100 мест;
- для прочих гостиниц – 14 на 100 мест.
Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место	
	43.	Обеспечение дорожного отдыха - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.2)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа
4.Максимальный процент застройки: 65%
5. Иные параметры: 
5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка;
5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей:
- для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади;
- для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование.
- для объектов общественного питания - 27 на 100 мест
- для гостиниц высшего разряда – 27 на 100 мест;
- для прочих гостиниц – 14 на 100 мест.
Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место	
	44.	Банковская и страховая деятельность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (код вида – 4.5)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – 500 кв.м.;
максимальная площадь участков –           30000 кв.м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	45.	Автомобильный транспорт - размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 (код вида – 7.2)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит установлению.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению
4.Максимальный процент застройки: не подлежит установлению	
	46.	Размещение автомобильных дорог - размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения (код вида – 7.2.1)		
	47.	Обслуживание перевозок пассажиров - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 (код вида – 7.2.2)		
	48.	Стоянки транспорта общего пользования - размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту (код вида – 7.2.3)		
	49.	Воздушный транспорт - размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов (код вида – 7.4)		
	50.	Развлечение - размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 (код вида – 4.8)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа
4.Максимальный процент застройки: 65%	
	51.	Развлекательные мероприятия - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок (код вида – 4.8.1)		
	52.	Отдых (рекреация) - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 (код вида – 5.0)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 м, со стороны смежных участков - 6 м.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей
4.Максимальный процент застройки: 80%	
	53.	Природно-познавательный туризм - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий (код вида – 5.2)		
	54.	Туристическое обслуживание - размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей (код вида – 5.2.1)		
	55.	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства - различные виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (код вида – 5.3)		
	56.	Причалы для маломерных судов - размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов (код вида – 5.4)		
	57.	Поля для гольфа или конных прогулок - обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
 (код вида – 5.5)		
	58.	Водные объекты - ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
 (код вида – 11.0)	1. Предельные размеры земельных участков:
минимальная площадь участков – не подлежит установлению;
максимальная площадь участков – не подлежит установлению.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) длина и ширина земельных участков не подлежат установлению
2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит установлению.
3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению
4.Максимальный процент застройки: не подлежит установлению	
	59.	Общее пользование водными объектами - использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) (код вида – 11.1)		
	60.	Гидротехнические сооружения - размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) (код вида – 11.3)		
Вспомога-тельные	не подлежит установлению	
Условно разрешен-ные	не подлежит установлению	

3. Общественные обсуждения в отношении вышеуказанных населенных пунктов Гагаринского муниципального округа Смоленской области провести             с 05 сентября 2025 года по 05 октября 2025 года по следующим этапам: 
а) оповещение о начале общественных обсуждений; 
б) размещение проекта по внесению изменений в генеральный план Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области, проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области: гагаринадмин67.рф и открытие экспозиции; 
в) проведение экспозиции; 
г) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
д) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Открыть экспозицию проекта по внесению изменений в генеральный план Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области, проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области с 05 сентября 2025 года по                        05 октября 2025 года по адресу: 215010, РФ, Смоленская область, г. Гагарин,           ул. Советская, д.8.
График (режим) работы экспозиции:
понедельник с 09-00 часов до 18-00 часов;
вторник с 09-00 часов до 18-00 часов;
среда с 09-00 часов до 18-00 часов;
четверг с 09-00 часов до 18-00 часов;
пятница с 09-00 часов до 18-00 часов;
перерыв на обед с 13-00 часов до 14.00 часов.
Прием и консультации посетителей экспозиции проводить в кабинете 108/3.
Контактный телефон для справок: 8 (48135) 3-49-47 (контактное лицо – Борисова Надия Руслановна).
5. Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на территории Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Письменные предложения участников общественных обсуждений направляются в постоянно действующую комиссию по принятию решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области, по адресу: 215010, Российская Федерация, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д.8, при личном обращении или посредством почтового отправления, или на электронную почту: tpgd@yandex.ru. 
Письменные предложения участников общественных обсуждений направляются с 05 сентября 2025 до 01 октября 2025 года.
6. Разместить проект по внесению изменений в генеральный план Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области, проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области: гагаринадмин67.рф.
7. Назначить председателем общественных обсуждений Пузикова Андрея Юрьевича – заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области.
8. Назначить секретарем общественных обсуждений Борисову Надию Руслановну – начальника отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гжатский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский муниципальный округ» Смоленской области.

	Глава муниципального образования 
	«Гагаринский муниципальный округ» 
	Смоленской области			         В. В. Грунин