Для обеспечения нормальных условий эксплуатации, исключения возможности повреждения газопроводов и кабелей связи, действующими Правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси газопровода (от крайнего газопровода при многониточном газопроводе) с каждой стороны. Для ГРС охранная зона составляет 100 метров от границ указанного объекта во все стороны. Санитарная зона от ГРС до жилых зданий 300 метров.

 Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов производятся землепользователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего газопровод, о начале посевной и уборочной компаний.

 В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

 а) возводить любые постройки и сооружения;

 б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материалы, складировать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

 в) сооружать проезды и переходы через трассы газопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;

 г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

 д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

 е) производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

 Предприятия и организации, получившие письменное согласие на ведение в охранных зонах трубопроводов указанных работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, несут ответственность за повреждение последних.

 В охранных зонах трубопроводов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить всякого рода действия, нарушающие нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, и в частности:

 а) перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

 б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

 в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

 г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушений, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемого продукта;

 д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

 е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

 Запрещается возведение плотин на логах и реках, если накопление воды приведет к затоплению трубопровода.